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1. DEFINIÇÕES 
1.1. A tenda gazebo articulada dobrável será utilizada para proteger os colaboradores contra intempéries durante a execução das atividades de manutenção a serem realizadas nas instalações do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para o fornecimento de tenda gazebo articulada dobrável.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção da tenda gazebo articulada dobrável, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não se aplica
3.1.2.  Internacionais
3.1.2.1. Não se aplica
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O GÁS NATURAL A SER FORNECIDO TEM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS DA TENDA GAZEBO ARTICULADA DOBRÁVEL 
4.2.1. Tipo: Portátil, articulada (sistema telescópico) e dobrável;
4.2.2. Estrutura fabricada em aço;
4.2.3. Fator de proteção solar: 50, ou superior;
4.2.4. Dimensões da tenda (aberta): 2,00 (topo) m x 2,00 (topo) m x 2,40 m (altura);
4.2.5. Dimensões da tenda (aberta): 2,40 (base) m x 2,40 (base) m x 2,40 m (altura);
4.2.6. Dimensões da tenda (dobrada): 15 cm x 15 cm x 90 cm (altura);
4.2.7. Cobertura em poliéster com revestimento interno em silver coating;
4.2.8. Sistema de escoamento de água; 
4.2.9. Peso máximo: 12 kg;
4.2.10. Fornecimento incluso de sacola para transporte e kit de fixação.   

5. OUTROS REQUISITOS DA TENDA GAZEBO ARTICULADA DOBRÁVEL
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Não aplicável.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

7. ANEXOS
7.1. Não se aplica
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