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MEMORIAL DESCRITIVO
___________________________________________________________________


1. OBJETIVO 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as condições exigidas para a realização dos serviços de confecção de placas de advertência e identificação para aplicação nos Conjuntos de Medição (CM), Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), Estações de Redução de Pressão (ERP), Estações de Transferência de Custódia (ETC) e Estações de Redução de Pressão e Medição (EPRM), do Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN) da SERGAS.

2. OBJETO 
Serviços de confecção de placas em Policloreto de Vinila (PVC) com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Confecção de Placas de Sinalização e Advertência
Confecção de 300 unidades conforme especificação abaixo.

3.1.1 Formato Final
Largura x Altura: 30 cm x 40 cm
3 mm de espessura mínima da placa

3.1.2 Material
Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance recortado eletronicamente e resistente aos raios ultravioletas (UV). 
Resolução mínima de impressão de 600 dpi.
Aplicar verniz de proteção ultravioleta (UV) para impressão digital, mínimo de 2 demãos.

3.1.3 Cores
4x0
C100M70Y0K0 (Azul escuro)
C50M5Y0K0 (Azul claro)
C0M100Y100K0 (Vermelho)
C0M0Y0K100 (Preto)
	
3.1.4 Acabamento
Para evitar descolamento nas bordas do adesivo, estas devem ser dobradas e coladas no verso da placa. 
As bordas do adesivo dobradas e coladas no verso da placa devem possuir largura mínima de 10 mm.
	


3.1.5 Modelo da Placa de Sinalização e Advertência
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Antes da confecção das placas deve ser apresentada a SERGAS placa como amostra para aprovação.

3.2 Confecção de Mapa de Risco com Identificação de Estações 
Confecção de 25 unidades conforme especificação abaixo.

3.2.1 Formato Final
Largura x Altura: 60 cm x 40 cm
3 mm de espessura mínima da placa

3.2.2 Material
Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance recortado eletronicamente e resistente aos raios ultravioletas (UV). 
Resolução mínima de impressão de 600 dpi.
Aplicar verniz de proteção ultravioleta (UV) para impressão digital, mínimo de 2 demãos.


3.2.3 Cores
3x0
C100M70Y0K0 (Azul escuro)
C50M5Y0K0 (Azul claro)
C0M100Y100K0 (Vermelho)
	
3.2.4 Texto
O texto de preenchimento de cada placa de identificação será devidamente informado pela SERGAS no momento da solicitação do serviço de confecção. 
O texto deve possuir espaçamento e tamanho de fonte com padrão uniforme.

3.2.5 Acabamento
Para evitar descolamento nas bordas do adesivo, estas devem ser dobradas e coladas no verso da placa. 
As bordas do adesivo dobradas e coladas no verso da placa devem possuir largura mínima de 10 mm.

	
3.2.6 Modelo da Placa de Mapa de Risco com Identificação da Estação
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Antes da confecção das placas deve ser apresentada a SERGAS placa como amostra para aprovação.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar todos os materiais no almoxarifado da SERGAS.

A embalagem dos produtos deve estar de forma apropriada para transporte rodoviário em veículo fechado ou aberto, com proteção adequada.

Oferecer garantia dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.


5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
A validação das medições estará condicionada à aprovação dos serviços pela fiscalização da SERGAS, através de avaliação via inspeção de recebimento dos serviços objeto do contrato.
A CONTRATADA deverá apresentar boletim de medição, discriminando o preço unitário dos itens da TABELA 01 que foram contemplados no período de referência, assim como a totalização dos valores.

TABELA 01
	Serviço / Material
	Unid
	Quant.
	Preço Unitário
(R$)
	Preço Total
(R$)

	3.1 – Confecção de Placas de Sinalização e Advertência
	un
	300
	
	

	3.2 – Confecção de Placa de Mapa de Risco com Identificação da Estação 
	un
	25
	
	



6. PRAZO
O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cindo) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Caso o saldo de todos os itens da planilha de preços unitários (TABELA 01) seja esgotado antes de se atingir prazo supracitado, a vigência do contrato estará automaticamente finalizada.
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