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1. DEFINIÇÕES 
1.1. MISTURA PADRÃO É UM GÁS UTILIZADO PARA AFERIÇÕES PERIÓDICAS DO CROMATOGRAFO DE ANALISE DE ODORANTE, CONTENDO A CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE, BLENDA THT\TBM\H2S, DE REFERENCIA COM BASE NA FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE ODORANTE NO GÁS (COG) ADOTADA PELA SERGAS.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de mistura padrão THT\TBM\H2S com balanço em nitrogênio. Os materiais em epígrafe serão utilizados como gás de referência para aferição e ajustes do cromatografo de análise de odorante em operação na Sergas, visando garantir sua confiabilidade e continuidade operacional durante as rotinas de verificação da concentração de odorante no gás natural distribuído pela SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. [bookmark: _GoBack]O projeto, a fabricação e a construção de mistura padrão THT\TBM\H2S – balanço nitrogênio deverá seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. ISO 6142
3.1.2.2. ISO 9001.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS.

4.1. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO GÁS PADRÃO PARA CROMATÓGRAFO
4.1.1. Tipo de cilindro: ALG ou similar capaz de manter a estabilidade da mistura padrão;
4.1.2. Quantidade de cilindros: 01 unidade; 
4.1.3. O Cilindro deverá ser fornecido pela CONTRATADA em regime de locação.
4.1.4. Volume de gás padrão a ser fornecido: 0,8 m3;
4.1.5. Conexão: WM no. 8 CGA 660;
4.1.6. Validade da mistura padrão: 12 meses (01 ano);
4.1.7. Pressão: 120 Kgf/cm²
4.1.8. Composição da mistura padrão:
4.1.8.1. Tetrahidrotiofeno (THT):                              10,5 mg/m³
4.1.8.2. Terc Butil Mercaptana (TBM):                      4,5 mg/m³
4.1.8.3. Sulfeto de Hidrogênio (H2S):                        4,0 mg/m3
4.1.8.4. Nitrogênio (N2):                                               Balanço

5. OUTROS REQUISITOS DO GÁS PADRÃO PARA CROMATÓGRAFO
5.1. Certificação
5.1.1. O fornecimento da mistura padrão THT/TBM\H2S balanço nitrogênio deve ser acompanhado dos Certificados de Garantia da Qualidade, rastreável conforme certificado de calibração da RBC-INMETRO, estando reportada a incerteza relativa, fator de abrangência e nível de confiança para o cálculo da incerteza.
5.1.2. Todas as especificações e características exigidas para este produto deverão estar comprovadas através da FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), que deverá obrigatoriamente ser enviada juntamente com o carregamento do produto.
5.1.3. Todos os materiais devem estar certificados conforme a Norma ISO 9001.

5.2. Garantias e Assistência
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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