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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Gerador de Energia Elétrica - definimos como sendo um equipamento que converte energia mecânica, química, solar, eólica ou de qualquer outra natureza em energia elétrica. 

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para o fornecimento de gerador de energia elétrica, conforme requisitos especificados.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção dos geradores de energia elétrica deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de instalação a ser construída.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. ABNT NBR ISSO 8528-1:2014 – Aplicação, Características e Desempenho
3.1.1.2. ABNT NBR ISSO 8528-13:2018 - Segurança
3.1.2.  Internacionais
3.1.2.1. Não se aplica
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados pelo Projetista e resolvidos em comum acordo com a Gerência de Engenharia da SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. REQUISITOS GERAIS DO GERADOR
4.1.1. Tipo: Portátil 
4.1.2. Potência nominal mínima: 2,8 KVA
4.1.3. Tensão de Saída: 220 Vac
4.1.4. Saída para carregamento de bateria: 12 Vcc 
4.1.5. Frequência 60 HZ
4.1.6. Fator de serviço: 1
4.1.7. Fazes: Monofásico
4.1.8. Controle de Tensão: via inversor (eletrônico) 
4.1.9. Terminal para conexão de aterramento
4.1.10. Motor: 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar.
4.1.11. Rotação Máxima: 5000 rpm
4.1.12. Filtro de ar: Duplo Elemento
4.1.13. Partida: manual retrátil
4.1.14. Combustível: Gasolina
4.1.15. Autonomia (potência nominal): ≥ 4h
4.1.16. Ruído máximo (à 7 m): 80 dB á 1 m.
4.1.17. Peso máximo: 45 kg
4.1.18. ACESSÓRIOS
4.2.1.1. Alça e roda para arraste do conjunto geradores acima de 40 Kg
4.2.1.2. Alças para elevação e transporte

5. OUTROS REQUISITOS DO GERADOR

5.2. CERTIFICAÇÃO
5.2.1. Não aplicável.

5.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS
5.3.1. Manual de Operação
5.3.2. Catálogos Técnico

5.4. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.4.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.4.2. Suporte e Assistência técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.2. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.3.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.4. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.5. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.6. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.7. O aceite do (s) produto (s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS;

7. ANEXOS
7.2. Não se aplica
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