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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Conectores para emenda de condutores elétricos são dispositivos utilizados para unir dois ou mais fios ou cabos elétricos de forma rápida e segura, garantindo a continuidade elétrica e evitando mau contato ou aquecimento excessivo.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de conectores para emenda de condutores elétricos. Os materiais em epígrafe serão aplicados nos sistemas de alimentação elétrica de equipamentos de medição e telemetria de dados da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção dos conectores para emenda de condutores elétricos deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE CONECTORES PARA EMENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS
4.2.1. Tipo: engate rápido via pressão por alavanca, sem parafusos.
4.2.2. Reutilizável e com ponto de teste.
4.2.3. Corrente máxima: 20 A, ou superior.
4.2.4. Tensão máxima: 250 Vca, ou superior.
4.2.5. Fiação de até 4 mm2.
4.2.6. Grau de proteção mínimo: IP 20.
4.2.7. Para emendas do tipo em linha (2 vias), paralela (2 vias) ou derivação (3 vias), conforme solicitado.
5. OUTROS REQUISITOS DOS CONECTORES PARA EMENDA DE CONDUTORES ELÉTRICOS
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Não aplicável.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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