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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Controladores de carga são equipamentos responsáveis pelo gerenciamento da energia em sistemas fotovoltaicos, evitando sobrecargas e descarregamentos profundos nas baterias.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra do controlador de carga 10A – 12VCC para sistemas fotovoltaicos. Os materiais em epígrafe serão aplicados nos cromatógrafos do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção do controlador de carga 10A – 12VCC para sistemas fotovoltaicos deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DO CONTROLADOR DE CARGA 10A – 12VCC PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
4.2.1. Tecnologia: Carregamento por PWM (Pulse Width Modulation);
4.2.2. Corrente Nominal: 10 A;
4.2.3. Tensão Nominal: 12 VCC;
4.2.4. Compensação de temperatura;
4.2.5. Grau de proteção mínimo: IP 20;
4.2.6. Invólucro em liga de alumínio;
4.2.7. Consumo máximo de corrente: 10 mA;
4.2.8. Terminais para fiação de até 4,0 mm2.
4.2.9. Tropicalização de circuitos: placa de circuito impresso com revestidas para evitar ação da umidade e terminais protegidos contra corrosão;
4.2.10. Faixa de temperatura de operação: 10 ºC a 45 ºC;
4.2.11. Indicação de Carga da Bateria: por LED ou LCD;
4.2.12. Indicação de Carregamento (Módulo Fotovoltaico): por LED ou LCD;
4.2.13. Indicação de Alarmes/Erros: por LED ou LCD;
4.2.14. Proteção contra: polaridade reversa, sobrecarga, curto-circuito.

5. OUTROS REQUISITOS DO CONTROLADOR DE CARGA 10A – 12VCC PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Manual de instalação, operação e manutenção do equipamento.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.


image1.jpeg
SERGAS




