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1. DEFINIÇÕES 
1.1. Nas operações que envolvem a manipulação do odorante faz-se necessário o uso de um neutralizante de aplicação local que reaja rapidamente com o odorante, neutralizando-o, e de um mascarante, de odor agradável, que seja borrifado no ar, evitando assim a percepção do odorante no entorno da operação pelas comunidades residentes nestes locais, evitando assim possível pânico motivado pela inferência de que possa estar havendo in-tenso vazamento de gás natural.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra do neutralizante e do mascarante. Os materiais em epígrafe serão utilizados nas operações que envolvem a manipulação do odorante no sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção neutralizante e do mascarante para odorante deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

	CARACTERÍSTICAS
	VALORES

	UMIDADE
	SECO

	PARTICULADO
	ISENTO

	DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)
	0,62

	TEMPERATURA MÉDIA (° C)
	28

	VISCOSIDADE (CP)
	0,011

	PESO MOLECULAR
	17,8



4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE NEUTRALIZANTE
4.2.1. Natureza Química: Enzima líquida que não contenha nenhuma substância definida como perigosa;
4.2.2. Estado físico: Produto líquido a temperatura ambiente;
4.2.3. Cor: Branco opaco;
4.2.4. Odor: Inodoro;
4.2.5. pH: 7,0 +- 0,5;
4.2.6. Ponto de ebulição: 100ºC @ 760 mm Hg;
4.2.7. Ponto de fulgor: Produto não deve ser combustível ou inflamável; 
4.2.8. Densidade: 1,0 a @ 21ºC;
4.2.9. Solubilidade em água: o produto deve ser completamente solúvel;
4.2.10. Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Nenhuma substância deverá ser considerada perigosa, de acordo com 29CFR 1910.1200 e SARA TITLE III Seção 313;
4.2.11. Condições específicas: O produto não deverá apresentar risco à saúde humana nem ao meio ambiente e deverá ser um produto estável em condições normais;
4.2.12. Transporte: Este produto não poderá ser classificado como perigoso para o transporte, de acordo com a Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
4.2.13. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.
4.3. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE MASCARANTE
4.3.1. Natureza Química: Mistura de Limoneno e Isopropanol - Limoneno: 60% - CAS N.º (7705 – 14 - 8) e Isopropanol: 40 % - CAS N.º (67 – 63 – 0);
4.3.2. Classificação do produto: Produto inflamável;
4.3.3. Estado físico: Produto líquido e transparente a temperatura ambiente, isento de material em suspensão;
4.3.4. Cor: Incolor;
4.3.5. Odor: Odor cítrico suave;
4.3.6. Ponto de Ebulição: 84,4ºC;
4.3.7. Pressão de Vapor: 1,7 psi @ 21ºC;
4.3.8. Ponto de Fulgor: 14,4ºC. (TCC - Método ASTM D 56);
4.3.9. Densidade do Vapor: 3,6;
4.3.10. Densidade: 0,8236 @ 16/16ºC;
4.3.11. Solubilidade em água: Parcialmente solúvel;
4.3.12. Solubilidade em solventes orgânicos: Miscível em álcool, éter, acetona;
4.3.13. Taxa de evaporação: < 1,0 (Éter etílico = 1);
4.3.14. Transporte: Por ser um produto inflamável deve ser transportado obedecendo a todos os requisitos previstos na regulamentação legal de transporte de cargas perigosas, de acordo com a Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
4.3.15. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.

5. OUTROS REQUISITOS DO NEUTRALIZANTE E DO MASCARANTE PARA ODORANTE
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Todas as especificações e características exigidas para este produto deverão estar comprovadas através da FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), que deverá obrigatoriamente ser enviada juntamente com o carregamento do produto.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. [bookmark: _GoBack]Não aplicável.
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