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1. DEFINIÇÕES 
1.1. BATERIA ESTACIONÁRIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO BATERIA DE CICLO PROFUNDO, É UMA BATERIA CONSTRUÍDA DE FORMA SEMELHANTE A UMA BATERIA AUTOMOTIVA, PORÉM COM MAIOR CAPACIDADE DE DESCARGA.

2. OBJETIVO
2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para aquisição de baterias estacionárias seladas de 12V 115 Ah, 12V 70 Ah e 12 V 18 Ah. Os materiais em epígrafe serão utilizados nos sistemas autônomos fotovoltaicos de alimentação elétrica da rede de distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS
3.1. O projeto, a fabricação e a construção de baterias estacionárias de 12V 115 Ah / 12V 70 Ah e 12V 18 Ah deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
3.1.1. Brasileiras
3.1.1.1. Não aplicável.
3.1.2. Internacionais
3.1.2.1. Não aplicável.
3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:
4.1.1. Não aplicável.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS 
4.2.1. Bateria Estacionária;
4.2.2. Grades de liga chumbo-cálcio laminado-expandida; 
4.2.3. Placas espessas de alta densidade com separadores de polietileno em forma de envelope com alta resistência mecânica; 
4.2.4. Caixa e tampa de polipropileno de alta resistência a impactos com tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar vazamentos;
4.2.5. Sistema de respiro com filtro antichama e indicador de teste que permite imediata visualização das condições da bateria para teste orientando do seu diagnóstico; 
4.2.6. Capacidades / Tipo: Conforme tabela abaixo. 
4.2.7. Dimensões Máximas: conforme tabela abaixo. 
4.2.8. Peso máximo: conforme tabela abaixo.
4.2.9. Terminais elétricos: conforme tabela abaixo.
	Tipo
	Valores Máximos
	
Tipo de Terminal

	
	Dimensões (mm)
	Peso
	

	
	Comprimento
	Largura
	Altura
	(Kg)
	

	12 V  - 115 Ah
	330
	175
	240
	28,0
	Roscado macho com porca e arruela.

	12 V - 70 Ah
	250
	175
	175
	15,0
	Olhal com parafuso, porca e arruela.

	12 V - 18 Ah
	185
	80
	170
	6,0
	Roscado fêmea com parafuso e arruela, ou alternativamente, olhal com parafuso, porca e arruela.



5. OUTROS REQUISITOS DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS
5.1. CERTIFICAÇÃO
5.1.1. Todos os Manômetros devem 

5.1.2. Não aplicável.

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA
5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas 
5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO
6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
6.2.  O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constantes na Nota Fiscal.
6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
6.6. O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS
7.1. Não aplicável.
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